Определение признаков пожароопасной обстановки при проведении комиссионных проверок материального и бытового состояния мест проживания семей.

ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ и КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | На что смотрят | Требования пожарной безопасности |
| 1 | Придомовая территория | Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для **складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.**  Руководитель организации\* **обеспечивает очистку** объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе **в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.**  Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии **менее 50 метров** от объектов защиты.  Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, оставлять **емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.**  Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на территории садоводства или огородничества устраивать **свалки горючих отходов**. |
| 2 | Баллоны с газом | **Запрещается** **хранение баллонов с горючими газами** в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  **Газовые баллоны для бытовых газовых приборов** (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом **не более 5 литров**, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.  Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".  **При эксплуатации газовых приборов запрещается:**  а) пользоваться неисправными газовыми приборами;  б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;  в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии **менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали** (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). |
| 3 | Печь | Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых домов (домовладений) **обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.**  **Запрещается** эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, **предтопочных листов**, изготовленных из негорючего материала размером не менее **0,5 x 0,7** метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии **прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.**  Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.  Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение **очистки дымоходов и печей** (отопительных приборов) от сажи не реже:  1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;  1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;  **1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.**   При эксплуатации печного отопления запрещается:  а) **оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям**;  б) располагать **топливо**, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  в) **применять для розжига печей** бензин, керосин, дизельное топливо и другие **легковоспламеняющиеся и горючие жидкости**;  г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  ж) перекаливать печи.  **Зола и шлак**, выгребаемые из топок, должны быть **залиты водой** и удалены в специально отведенное для них место.  Товары, стеллажи, витрины, прилавки, **шкафы** и **другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.**  При эксплуатации **металлических печей** оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но **не менее чем 2 метра от металлической печи**. |
| 4 | Электропроводка | Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.  **Запрещается**:  а) эксплуатировать электропровода и кабели с **видимыми нарушениями изоляции**;  б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с **повреждениями**;  в) **обертывать электролампы и светильники** бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, **не имеющими устройств тепловой защиты**, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;  е) **оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания**, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; |
| 5 | Дымоход | **Минимальная высота дымохода над кровлей:**  на плоской кровле – не менее 500 мм;  на скатной кровле, если труба располагается менее чем в 1,5 м от парапета или конька – не менее 500 мм от верхней точки парапета или конька;  на скатной кровле, если труба располагается на расстоянии от 1,5 до 3 метров – не ниже уровня верхнего края конька или парапета;  на скатной кровле, если дымоход располагается на расстоянии более 3 метров от конька или парапета – не ниже условной линии, которая проводится от конька вниз под углом 10º.  Если к зданию, на крышу которого выводится дымовая труба, пристроено более высокое здание, устье дымохода должно располагаться выше самой высокой точки этого здания. **Зонты для дымоходов**  Устья дымоходов должны быть защищены от попадания атмосферных осадков зонтами. **Конструкция и способ крепления зонтов и дефлекторов не должны препятствовать выходу дыма.**  **Искроуловители**  Дымоходы, которые выводятся на крышу из горючих материалов (мягкая кровля, ондулин и т.п.) должны оснащаться **сетчатыми металлическими искроуловителями с размером ячеи от 1х1 до 5х5 мм.** |
| 6 | Керосиновые лампы | Запрещается эксплуатировать **керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы** для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием.  Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров.  Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. |

\* человек в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты.